# Configurando um Seletor de Soquetes

1. Na exibição inicial, vá para a aba Configurations (Configurações) e selecione Socket selector (Seletor de soquete) no painel esquerdo. Selecione o ícone plus (sinal de mais) no canto superior direito da tela para criar uma nova configuração.

2. Dê um nome para a configuração.

3. Selecione Edit (Editar).

4. Selecione Add (Adicionar) ou Remove (Remover) para o número correto de slots de soquetes, depois selecione todos os slots que precisam estar ativos (indicados em azul).

5. Defina Control (Controle) como External (Externo), se a seleção de soquete precisa ser controlada por um sistema externo.