# Esportazione di impostazioni e configurazioni.

1. Nella vista Home, accedere alla scheda Controller e selezionare Esporta/Importa nel riquadro di sinistra.

2. Accedere alla finestra Esporta, selezionare l'icona dei puntini sospensivi e quindi Impostazioni e configurazioni nella finestra a comparsa.

3. Nella finestra Esporta, selezionare Esporta.
   Alla fine del processo di esportazione, una finestra a comparsa di esportazione confermerà il completamento dell'esportazione.
   Un file PFExport_<nome IAM>_<data_ora>.tar.gz viene scaricato automaticamente.

Questa opzione esporta solo le configurazioni e impostazioni del controller.
I dati esportati vengono memorizzati in un file compresso dotato del nome dell'IAM e della data e ora di esportazione.
I dati nel file includono tutte le configurazioni e impostazioni del controller, in modo da importare il file di esportazione e impostare un altro controller con la stessa versione o una versione più recente.
I dati esportati includono informazioni su IAM, controller e programmi di serraggio e allentamento multistep preformattati da utilizzare con la soluzione MID2500.