# Importazione di configurazioni e impostazioni del controller

1. Nella vista Home, accedere alla scheda Controller e selezionare Esporta/Importa nel riquadro di sinistra.

2. Accedere alla finestra Importa e selezionare Importa.

   La finestra a comparsa Informazioni conferma che tutte le impostazioni per programma di serraggio, lotto, accessori e controller vengano sostituite con quelle del file importato.
   Non verranno importate le impostazioni per rete, PIN e risultati ed eventi.

   Selezionare Continua.

3. Nella finestra a comparsa Importa, selezionare Scegli file. Quindi, selezionare il file da importare sul controller.

   Al termine del processo di importazione, il controller si riavvierà automaticamente.

   Se il processo di importazione viene interrotto prima dell'avvio o il file non viene più visualizzato, verrà visualizzato un messaggio e occorrerà riavviare il controller per ripristinarne uno stato valido.
   È possibile completare un processo di importazione interrotto se il file esiste e non è danneggiato.

Nell'importare la configurazione e le impostazioni del controller, le controparti esistenti vengono sostituite da quelle importate.

Le seguenti configurazioni non vengono importate o deselezionate:

- Le impostazioni di rete del controller non vengono importate.

- I risultati e gli eventi non vengono importati.

- L'assegnazione della licenza non viene importata.

- L'attività assegnata nelle stazioni virtuali viene deselezionata.

- "jsonConfigurations.zip" (programmi di serraggio e allentamento multifase) non viene importato.

- "licenseInformation.zip" (informazioni sulla licenza e funzionalità di sistema) non viene importato.