# Soll-/Enddrehmoment - 30101

Signal zeigt alternativ das Soll-/Enddrehmoment.

Das Soll-/Enddrehmoment liegt zwischen dem Solldrehmoment und dem Enddrehmoment, wenn ein ausgewähltes Verschraubungsprogramm aktualisiert oder ein neues Verschraubungsprogramm ausgewählt wurde.

Stufenkategorie für die letzte Stufe bis Ende festlegen. Der ST-Selektor zeigt das Zieldrehmoment nur an, wenn die letzte Stufe über ein Zieldrehmoment verfügt.

Name in SoftSPS: STSELECTOR_TARGET_FINAL_TORQUE

Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | --- | ---
Ereignis | Integer | 1 | 1

## Geräte

- Feldbus: FALSE

- Leuchtbox: FALSE

- Interne E/A: FALSE

- Bedienpult: FALSE

- Werkzeugfunktionen: FALSE

- ST-Selektor: TRUE

- Signalsäule: FALSE

- TLS-Tag: FALSE

- E/A-Erweiterung: FALSE