# Configuração dos Alarmes da Ferramenta

Os alarmes são definidos para controlar quando realizar uma manutenção ou uma calibração nas ferramentas conectadas ao controlador. O intervalo de manutenção da ferramenta e outras informações relevantes sobre as ferramentas conectadas podem ser encontrados na aba Tool (Ferramenta).

Para acessar os alarmes da ferramenta, vá para a aba Settings (Definições) na exibição inicial e selecione Alarms (Alarmes) no painel esquerdo.

Diversos alarmes da ferramenta
Janela | Descrição
--- | ---
Alarme da luz de sinalização de assistência técnica | Ativa o alarme para quando o intervalo de manutenção da ferramenta for atingido.
Bloqueio da ferramenta após alarme | Bloqueia a ferramenta quando o intervalo de assistência técnica é atingido.
Alarme de calibragem | Ativa o alarme de calibração da ferramenta para todas as ferramentas conectadas ao controlador.
Alarme de supervisão de óleo | Ativa o alarme dispersão de óleo para todas as ferramentas conectadas ao controlador. Deslize a opção Tool lock after alarm (Bloqueio da ferramenta após alarme) para On (Ativo) para bloquear a ferramenta correspondente quando esse alarme dispara.