# Zdravie nástroja

Tabla Zdravie obsahuje informácie o teplote nástroja

## Teplota nástroja

Teploty nástroja (pre obe, káblové a akumulátorové nástroje) sú neprestajne monitorované zariadením POWER FOCUS 8. Podporované jednotky teploty sú stupne Celzia (°C) a stupne Fahrenheit (°F), pričom Celzius je predvolená jednotka. Keď teplota motora nástroja alebo teplota elektroniky nástroja prevyšuje max teplotu, nástroj je uzamknutý a zobrazená je výstraha (2014). Nástroj je opäť uzamknutý, keď teplota nástroja klesne pod limit teploty.

Teplota nástroja nie je dostupná pre STwrench.

## Monitorovanie teploty nástroja

Pomocou použitia displeja nástroja alebo cez webové rozhranie, máte prístup k najnovším elektronickým nástrojom a k nástroju teploty motora, ktoré sú namerané spolu s časovým označením počas samotného merania.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nástroj.

2. Teplota elektroniky nástroja aj teplota motora nástroja sú uvedené v ľavej table Zdravie.
   Pre impulzné nástroje je uvedená aj teplota jednotky impulzov nástroja.

3. Výberom zobrazenia Maximálna teplota zobrazíte zoznam maximálnych teplôt pre daný komponent.

4. Ak chcete nepretržite monitorovať teplotu komponentu, vyberte zobrazenie Teplota v reálnom čase.