# ToolsNet 연결 끊김 - 208

ToolsTalk와 컨트롤러 간의 활성화된 연결이 중단되었는지 또는 예상대로 작동하는지의 여부를 나타냅니다.

SoftPLC의 이름: TOOLSTALK_CONNECTION_LOST

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1
인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 참

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 참

- ST 선택기: 참

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 참

- I/O 확장기: 참