# Fase de Rundown

A parte do aperto em que o parafuso entra na rosca até pouco antes de a cabeça tocar a superfície subjacente e atingir o ajuste. O torque necessário durante um Rundown não contribui com nenhuma força de fixação.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Velocidade de Rundown | Define a velocidade durante a Etapa de Rundown | Velocidade máx. da ferramenta

Nesta seção

- Autoenrosco
- Limites do Torque de Rundown
- Limites de Ângulo de Rundown
- Torque pós-visualização
- Rundown complete (Rundown concluído)