# 导入控制器配置和设置

1. 在主视图上，前往控制器选项卡，选择左窗格上的导出/导入。

2. 前往导入窗口，选择导入。

   信息弹出窗口确认所有拧紧程序、批处理、附件和控制器设置将被导入文件的设置替换。
   不过，网络、PIN、结果和事件的设置将不会被导入。

   选择继续。

3. 在导入弹出窗口中，选择选择文件。然后，选择要在控制器上导入的文件。

   在导入过程结束时，控制器将自动重启。

   如果在导入过程开始之前中断了导入过程，或者文件消失了，则会出现一则通知性消息，控制器必须重启以确保其处于有效状态。
   如果文件存在且未损坏，则可以完成中断的导入过程。

导入控制器配置和设置时，现有配置和设置将替换为导入的控制器配置和设置。

不会导入或取消选择以下配置：

- 控制器网络设置未导入。

- 结果和事件未导入。

- 许可证分配未导入。

- 虚拟站点中分配的任务被取消选择。

- jsonConfigurations.zip（多步骤拧紧和拧松程序）未导入。

- "licenseInformation.zip"（许可证信息和系统功能）未导入。