# 소스 배치 생성

1. 홈 보기에서, 소스 탭으로 이동하고, 왼쪽 창에서 배치 시퀀스를 선택하세요.

2. 화면의 오른쪽 상단에 있는 플러스 아이콘을 선택하여 외부 공구를 생성하세요.

3. 새 소스 배치에 이름을 부여해 주세요.

4. 새 식별자 문자열 스캔 중 기존에 스캔한 문자열을 삭제해야 할 경우 새로운 식별자에서 중단을 예로 설정하세요.

5. 식별자 방법(텍스트용 문자열 또는 숫자 문자열용 숫자)을 선택합니다.

6. 문자열을 임의의 순서로 스캔할 수 있어야 하는 경우에 자유 순서를 예로 설정하세요.

   식별자 문자열은 최대 4개의 다른 문자열로 구성할 수 있습니다. 자유 순서가 꺼짐으로 설정된 경우, 문자열을 시스템이 인식하려면 문자열이 특정 순서로 스캔되어야 합니다.

7. 필요한 경우, 식별자 문자열 구성 섹션의 + 아이콘을 선택하여 식별자 문자열을 추가하세요.

8. 속성을 변경할 식별자 문자열의 이름 라벨을 선택해 주세요. 팝업 창이 나타납니다. 문자열당 표시할 수 있는 속성:

   - 이름: 문자열

   - 길이: 문자열 길이 문자열 연결에 대한 자세한 정보는 식별자 문자열 조합을 참조하십시오.

   - 주요 위치:는 사전 정의된 문자열과 일치하도록 문자열을 배치할 때 바코드 문자열에서 어떤 문자를 읽어야 하는지 지정하는 데 사용됩니다. 주요 위치의 수는 사전 정의된 문자열의 문자 수와 일치해야 합니다.

   - 저장된 위치:는 사용자가 소스 배치에서 사용된 각 문자열 중 어떤 부분을 저장할지, 그리고 어떻게 기록에 나타낼지를 표시합니다. 이 필드에서 저장해야 하는 문자열의 위치를 표시합니다. 위치는 전체 문자열의 일부만을 구성할 수 있습니다. 필드가 빈 칸으로 남아있을 경우, 전체(연결된) 문자열이 저장됩니다. 아래 표는 저장된 위치 조합의 일부 예시를 보여줍니다.

     저장된 위치값은 쉼표로 구분되며(띄어쓰기 없음), 범위는 하이픈을 사용해 나타냅니다.

   식별자 문자열 | 위치
   --- | ---
   문자열 1: 1234567 | 1-7
   문자열 2: abcdef | 8-13
   문자열 3: GHIJKL | 14-19
   문자열 4: 890 | 20-22

   저장된 위치 예시
   저장된 위치 | 저장된 결과
   --- | ---
   (비어 있음) | 1234567abcdefGHIJKL890
   1-3,9,11,15,20-22 | 123bdH890
   8-12,1-7,19,20-21는 다음으로 자동 변경됨: 1-12,19-21 | 1234567abcdeL89

   문자열 속성 창에서 ID 필드는 변경할 수 없으며, 다른 문자열 사이를 이동하는 데에만 사용할 수 있습니다.

   자유 순서가 켜짐으로 설정되고, 다른 문자열의 길이가 복제되는 경우 오류가 발생할 수 있습니다. 스캔 순서는 그 다음에 조임 프로그램을 활성화하지 않습니다. 이러한 오류 발생을 피하려면 자유 순서를 꺼짐으로 설정하거나 문자열 길이를 조정해 주세요.

9. 편집을 선택하세요.

10. 편집 창에서, 어떤 문자열(문자열의 열)이 어떤 배치 시퀀스에 연결되어야 하는지 표시해 주세요.(활성화 열에서) 하단에서 + 아이콘을 클릭하시고 더 많은 문자열을 추가하세요.

    "문자열이 포함함"을 입력할 때 와일드카드를 사용할 수 있습니다. 와일드카드는 문자열에서 어느 위치에서든 사용할 수 있습니다. 모호한 매칭 결과에서는 배치 시퀀스가 활성화되지 않습니다.

    와일드카드는 . (마침표)