# Esportazione dei registri degli strumenti connessi

1. Nella vista Home, accedere alla scheda Controller e selezionare Esporta/Importa nel riquadro di sinistra.

2. Accedere alla finestra Esporta, selezionare l'icona a forma di puntini sospensivi e quindi Registri degli strumenti connessi dalla finestra a comparsa.

3. Nella finestra Esporta, selezionare Esporta.
   Al termine del processo di esportazione, una finestra a comparsa confermerà il completamento dell'esportazione.
   Un file PFExport_<nome IAM>_<data_ora>.tar.gz viene scaricato automaticamente.

L'esportazione dei registri degli strumenti consente a un tecnico dell'assistenza di condividere i dati dei registri degli strumenti con il personale dell'assistenza Atlas Copco, in modo da risolvere i problemi degli strumenti.

Questa opzione di esportazione del log dello strumento è disponibile per gli strumenti collegati a STB, SRB, TBP/TBP-S, IxB e QST-M.

Per esportare i registri dello strumento, esso deve essere collegato al controller. Non occorre assegnare lo strumento a una stazione virtuale.

Per gli utensili STB, SRB, TBP/TBP-S

Tutti i dati inclusi nell'esportazione del registro dello strumento vengono archiviati in un file "PFExport_<nome IAM>_<data_ora>.tar.gz", che include i seguenti file e directory:

- "atlas_tool_i.zip": tutti i risultati disponibili.

  Viene creato un file per ciascuno strumento connesso. Il formato del file di registro dello strumento è "tool-<tipo di strumento>-<numero di serie dello strumento>.log"

Per gli utensili IxB Connect

- Tutti i dati inclusi nell'esportazione del registro dello strumento vengono memorizzati nel file "pfconnecttool/<Numero di serie>/PFSyncExport_<Data>T<Ora>.tar.gz", che occorre anch'esso decrittografare.

La funzione di esportazione dei registri non è disponibile per gli strumenti IxB Connect via Bluetooth. Usando il Bluetooth, occorre recuperare i registri da ciascuno strumento separatamente attraverso la rete o l'interfaccia di servizio.

- "ExportInfo.txt": documento di testo contenente informazioni su IAM, controller e strumenti collegati.