# Segnalazione errore di convalida

Se la convalida segnala un errore, questo viene visualizzato con un'icona accanto al parametro o ai parametri che causano l'errore. Quando si tocca l'icona, viene fornita una breve descrizione dell'errore.

Esempio (vedere immagine):

1. Coppia finale è impostata su 35 Nm con i limiti della coppia finale impostati su Coppia min 15 Nm e Coppia max 30 Nm.

2. Quando si seleziona l'icona dell'errore di convalida accanto al parametro Coppia max, viene fornita una descrizione breve dell'errore, secondo la quale la Coppia finale è maggiore della Coppia max (coppia max <= coppia finale).

3. Per correggere l'errore, regolare il valore Coppia max in modo che sia superiore alla Coppia finale, e l'icona di errore scomparirà.