# Deaktivovať príkazy otvoreného protokolu - 10060

Deaktivuje možnosť odoslať príkazy cez otvorený protokol do virtuálnej stanice.

Názov v SoftPLC: DISABLE_OPEN_PRTCOL_CMDS

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE