# Verktyg som stöds

Verktyg som stöds av en virtuell station kan variera beroende på typ av virtuell station på styrenheten.

Verktyg som stöds | Batchstyrning | Ledstyrning | Stationsstyrning | Kritisk styrning | Processtyrning
--- | --- | --- | --- | --- | ---
BCP/BCV-RE | - | - | - | - | -
IxB Connect | - | - | X | - | X
Tensor SB | - | X | X | - | -
TensorSL * | - | - | X | X | X
TBP | - | - | X | X | X
TensorST | - | - | X | X | X
TensorSTR | - | - | X | X | X
SRB | - | - | X | X | X
Tensor STB | - | - | X | X | X
STWrench | - | - | X | X | X
TensorES | - | X | X | - | -
TensorSR | - | - | X | X | X
QST (fixturmonterad spindel) | - | - | X | X | X
TBPS | - | X | X | - | -
MWR-S (Mekatronisk nyckel med signal) | - | - | - | - | -
MWR-T (Mekatronisk signalnyckel) | X | X | X | X | -
MWR-TA (Mekatronisk momentvinkelnyckel) | - | - | X | X | X
Externt verktyg | X | X | X | X | X

* Kräver Power Focus 8 låg spänning.