# Ansluta ett verktyg till en virtuell station

En virtuell station kan endast ha ett verktyg anslutet. Endast ett av de verktyg som är anslutna till en styrenhet kan vara ett kabelverktyg. Tillagda virtuella stationer kan ansluta trådlösa verktyg som parats ihop till styrenheten.

Varje virtuell station måste ha en verktygskonfiguration, förutom själva verktyget. Verktygskonfigurationerna skapas på fliken Konfigurationer.

1. Gå till startsidan och menyn Virtuell station och välj den virtuella station som du vill ansluta verktyget till i vänstra fältet.

2. Gå till fönstret Verktyg där alternativet Välj verktyg för att öppna listan med tillgängliga verktyg.

   Om ett verktyg redan har valts kan du markera Ändra verktyg och öppna listan över tillgängliga verktyg.

3. Gå till listan över tillgängliga verktyg och klicka på önskat verktyg för att ansluta det till den virtuella stationen.
   Använd rutan Sök samt rullningslisten och knappen Filter för att söka efter ett verktyg. För mer information, se Filtrera, sortera och söka efter verktyg i en virtuell station.

   Verktyg som inte är tillgängliga visas i grått. Om du vill ansluta ett gråmarkerat verktyg till en virtuell station ska du först koppla från verktyget från den befintliga virtuella stationen.

4. När det nya verktyget är anslutet kan du ge verktyget en konfiguration i fönstret Verktyg. Om mer än en konfiguration finns tillgänglig visas en lista över verktygskonfigurationer.

5. För att byta verktygskonfiguration för den virtuella stationen:

   - Markera ellipsen bredvid namnet på den aktuella konfigurationen. En lista över tillgängliga konfigurationer visas.

   - Välj en annan konfiguration från listan.

   Det går inte att välja bort en konfiguration, bara för att välja en annan tillgänglig konfiguration

I detta avsnitt

- Filtrera, sortera och söka efter verktyg i en virtuell station