# Aba Trabalhando com a Estação Virtual

Estações virtuais são configuradas no menu Virtual Station (Estação Virtual).

Estação virtual é uma abstração de software de uma estação física e pode ser configurada para utilizar uma ferramenta específica e executar remotamente diversas tarefas usando a ferramenta.

No POWER FOCUS 8, é possível configurar um número de 20 estações virtuais por controlador. Cada estação virtual pode ser conectada a uma ferramenta e a um ou mais acessórios.

Utilizando estações virtuais, o operador pode operar diversas ferramentas e executar diferentes tarefas usando o mesmo controlador. É possível conectar simultaneamente uma ferramenta com fio e diversas ferramentas STB ao controlador.

Ao configurar diferentes ferramentas, confira se o sinal de iniciar selecionado em Start source (Iniciar fonte) corresponde à ferramenta selecionada e se a tarefa selecionada pode ser executada na ferramenta específica.

Antes de poder começar qualquer aperto, deve ser selecionada uma tarefa no menu virtual stations (Estações virtuais). A tarefa é de um dos três tipos:

- Programas de aperto

- Sequência de lote

- Fontes

A seleção pode ser feita manualmente pelo operador ou por sinais externos.

Nesta seção

- Criando uma Estação Virtual
- Excluindo uma Estação Virtual
- Atribuindo Licenças a uma Estação Virtual
- Cancelando a Atribuição de Licenças em uma Estação Virtual
- Conectando uma Ferramenta a uma Estação Virtual
- Configurando a Janela Task (Tarefa) em uma Estação Virtual
- Configuring Protocols Window in a Virtual Station (Configurando a Janela Protocolos em uma Estação Virtual)
- Configuring Accessories Window in a Virtual Station (Configurando a Janela de Acessórios em uma Estação Virtual)
- Configurando o Menu Fieldbus em uma Estação Virtual