# Configuration des programmes de serrage - Paramètres généraux

Les modifications apportées aux programmes d'assemblage dans n'importe quelle section doivent être activement appliquées en cliquant sur le bouton Appliquer dans le coin inférieur droit de l'IGU. Alternativement, les modifications peuvent être annulées en cliquant sur le bouton Annuler situé au même endroit.

Lorsque vous naviguez en dehors de la section où les modifications ont été effectuées (en utilisant le bouton Précédent, Accueil ou Résultat), l'utilisateur verra apparaître un message d'avertissement dans lequel les modifications peuvent également être appliquées ou annulées. L'utilisateur ne peut pas continuer sans appliquer ou annuler les modifications.

Les réglages généraux des programmes de serrage servent à mettre en place et à gérer les programmes de serrage en les nommant, à établir les réglages généraux des serrages comme la sélection de la stratégie de serrage ou le mode de programmation Manuel ou Rapide et à définir la valeur cible du programme de serrage.

Pour plus d'informations sur les paramètres de serrage, voir l'Étape de démarrage, l'Étape d'approche, les Stratégies de serrage et l'Étape d'arrêt.

Pour plus d’informations sur les Paramètres de dévissage, voir Dévisser une vis.

Informations pertinentes

- Desserrage d'une vis
- Étape Arrêt
- Phase d'approche
- Phase de démarrage

Dans cette section

- Nom
- Stratégie
- Cible
- Surveillance du temps (temps écoulé)
- Réglage accessoire