# 가상 스테이션에 공구 연결하기

가상 스테이션에는 한 개의 공구만 연결할 수 있습니다. 컨트롤러에 연결된 공구 중 하나만 케이블 공구일 수 있습니다. 추가된 가상 스테이션은 컨트롤러에 페어링된 무선 공구를 연결할 수 있습니다.

각 가상 스테이션은 공구에 대한 구성 외에도 다른 하나의 공구 구성이 필요합니다. 공구 구성은 구성 탭에서 생성됩니다.

1. 홈 보기에서, 가상 스테이션 메뉴로 이동하고 왼쪽 창에서 연결하려는 가상 스테이션을 선택하세요.

2. 공구 창에서, 공구 선택을 선택하여 사용 가능한 공구 목록을 열어주세요.

   또는 공구가 이미 선택된 경우 공구 변경을 선택하여 변경 가능한 공구 목록을 열어주세요.

3. 사용 가능한 공구 목록에서 원하는 공구를 눌러서 가상 스테이션에 연결하세요.
   검색 상자, 스크롤 바 필터 버튼을 사용하여 공구를 검색할 수 있습니다. 자세한 정보는, 가상 스테이션에서 공구 필터링, 정렬 및 검색를 참조해 주세요.

   사용할 수 없는 공구는 회색으로 표시됩니다. 회색으로 표시된 공구를 가상 스테이션에 연결하려면 먼저 가상 스테이션에서 연결을 해제해야 합니다.

4. 새 공구가 연결되면, 공구 창의 공구에 구성을 할당해 주세요. 사용 가능한 구성이 하나 이상일 경우 공구 구성 목록이 표시됩니다.

5. 가상 스테이션에 공구 구성을 교체하려면:

   - 현재 구성 이름 옆의 생략 부호(…) 아이콘을 선택하세요. 사용 가능한 구성 목록이 표시됩니다.

   - 목록에서 다른 구성을 선택하세요.

   구성을 선택 해제할 수 없고, 다른 사용 가능한 구성만 선택할 수 있습니다.

이 섹션에서

- 가상 스테이션에서 공구 필터링, 정렬 및 검색