# Configurando o PIN

É possível ter uma ou diversas configurações de PIN no controlador. Os usuários podem decidir se desejam ou não ativar uma ou diversas configurações de PIN ao mesmo tempo.

Cada configuração do PIN possui um código PIN, um nome de usuário, uma chave para habilitar ou desabilitar o usuário/PIN, e uma lista de configurações disponíveis que o usuário pode acessar.

Quando o PIN está habilitado e a tela está bloqueada, um ícone de cadeado fechado é mostrado no canto superior direito do GUI. O usuário pode acessar e efetuar as alterações somente nas configurações selecionadas, sem inserir qualquer código PIN, e procurar as configurações não selecionadas com acesso apenas para leitura. As configurações não selecionadas estão em cinza ou desabilitadas.

O bloqueio da tela liga automaticamente após determinado período de inatividade, o que pode ser configurado pelo usuário.
O valor mínimo de tempo de inatividade é de 20 s e o valor máximo é de 600 s. O tempo de inatividade é configurável e se aplica a todas as configuração do PIN.

Depois de uma inicialização do sistema, o controlador é bloqueado se o PIN estiver ativado, independente do tempo de inatividade atual.

Os usuários e os PINs configurados aplicam-se também à Porta de Serviço (169.254.1.1).
Para ativar a proteção do PIN na Porta de Serviço, na janela PIN, defina Use PIN for Service Port (Usar PIN na Porta de Serviço) como On (Ativo).

Cada controlador pode configurar até 10 usuários.
O PIN de cada configuração deve ser único. É obrigatório ter no mínimo uma configuração para ativar a funcionalidade PIN no controlador.

O PIN pode ser configurado na GUI do controlador Integrada, na GUI do controlador com base na Web ou no Tools Talk 2.

## Criando Novos Usuários

1. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições) e selecione PIN no painel esquerdo.

2. Na janela PIN, selecione Configure (Configurar).

3. Selecione o ícone plus (sinal de mais), no canto superior direito da tela.
   A janela PIN-Users (Usuários do PIN) mostra o novo. Caso não haja usuários armazenados no controlador, o novo usuário é o primeiro e o único na lista; caso existam usuários armazenados no controlador, o novo usuário é o último da lista.

4. Selecione um novo usuário.
   A janela User (Usuário) aparece.
   Insira o Nome e o PIN do novo usuário, e em seguida confirme o PIN.

   O Nome do Usuário deve ser único.
   A caixa de texto Name (Nome) pode conter de 1 a 32 caracteres.

   O código PIN deve ter quatro dígitos (número 1 a 9).
   A caixa Enter PIN (Insira o PIN) e a caixa Confirm PIN (Confirme o PIN) precisa corresponder às alterações a serem aplicadas. Por padrão, são indicados pontos em ambas as caixas de texto, mas esses são apenas espaços reservados e necessitam ser substituídos por códigos PIN reais.

5. Selecione Permissions (Permissões). Uma lista de configurações disponíveis aparece.
   Selecione a caixa de seleção à esquerda das configurações necessárias que o usuário pode acessar e nelas fazer alterações.
   Após selecionar as configurações necessárias, selecione OK (Ativo).
   A janela User (Usuário) aparece.

   Select all (Selecionar todas) seleciona todas as configurações disponíveis ao mesmo tempo.
   Selecione Deselect all (Desmarcar todas) para limpar as caixas de seleção e desfazer a seleção.

   O usuário pode acessar e efetuar as alterações somente nas configurações selecionadas na janela Permissions (Permissões), e navegar pelas configurações não selecionadas com acesso apenas para leitura. Para configurações não selecionadas, não são permitidas alterações.

6. Na janela User (Usuário), selecione Apply (Aplicar).

## Ativando Usuários

1. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições) e selecione PIN no painel esquerdo.

2. Na janela PIN, selecione Configure (Configurar).

3. Na lista de PIN-Users (PIN-Usuários), selecione a caixa de seleção à esquerda do nome do usuário a ser ativado.

   O PIN pode também ser ativado clicando-se no nome do usuário e definindo - na janela User (Usuário) - a chave seletora Enabled (Ativado) como On (Ativo).

## Ativando a configuração do PIN

1. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições) e selecione PIN no painel esquerdo.

2. Na janela PIN, selecione Configure (Configurar).

3. Na janela PIN-activating (Ativação do PIN, defina a chave seletora PIN Code (Código PIN) como On (Ativo).

   O PIN pode ser ativado quando pelo menos um usuário/PIN está ativado. Caso nenhum usuário/PIN esteja ativado, uma janela pop-up de aviso aparece.

4. Insira Inactivity Timeout (Tempo-limite de Inatividade) (em segundos) que define o intervalo de tempo após o qual a tela é automaticamente bloqueada.

   O valor padrão do Tempo -limite de Inatividade é de 120 segundos: isso é uma definição global, e não pode ser definido pelo usuário.

## Desbloqueado a GUI do controlador ou a GUI da Web

1. Na exibição inicial, selecione o ícone Padlock (Cadeado) no canto superior direito da tela. Uma janela pop-up com um teclado numérico aparece.

2. Insira o código PIN configurado e selecione OK.

   Quando o PIN está ativado e a tela está bloqueada, um ícone Open Padlock (Abrir Cadeado) aparece no canto superior direito do GUI. A GUI do controlador ou a GUI da Web podem ser novamente bloqueados manualmente, selecionando-se o ícone Open Padlock (Abrir Cadeado).

## Desativando Usuários

1. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições) e selecione PIN no painel esquerdo.

2. Na janela PIN, selecione Configure (Configurar).

3. Na lista de PIN-Users (PIN-Usuários), desmarque a caixa de seleção à esquerda do nome do usuário a ser desativado.

   O PIN pode também ser desativado clicando-se no nome do usuário e definindo - na janela User (Usuário) - a chave seletora Enabled (Ativado) como Off (Desativado).

## Excluindo Usuários

1. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições) e selecione PIN no painel esquerdo.

2. Na janela PIN, selecione Configure (Configurar).

3. Na lista de PIN-Users (PIN-Usuários), selecione o ícone Delete (Excluir) à direita do nome do usuário a ser excluído.

   Caso o User (Usuário) seja removido, o PIN também é excluído. Não é possível acessar configurações com o PIN excluído.