# Kompatibilitetstabell för åtdragningsprogram och verktyg

Vilka åtdragningsstrategier som finns tillgängliga på en styrenhet beror på vilka licenser som är installerade på styrenheten.

Åtdragningsstrategier | ES | ST | STR | SR | SB | ETT | SL (låg spänning) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | SRB-HA | TBP / TBP-S | STW | Externt verktyg
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Två steg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Snabbsteg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | -
Tre steg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Turbo Tight | X | - | X | - | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Rotation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Externt resultat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X
TensorPulse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Impuls – ett enda steg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Skiftnyckel – produktion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Skruvdragarkvalitet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Åtdragningsfunktioner | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (låg spänning) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | TBP / TBP-S | STW | Externt verktyg
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Verklig vinkel | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | -