# Relatórios de Erros de Validação

Caso a validação produza erros, o erro é exibido com um ícone próximo ao parâmetro ou parâmetros que geram o erro. Quando você toca no ícone, é apresentada uma breve descrição do erro.

Exemplo (Veja a imagem):

1. Target torque (Torque-alvo) é definido em 35 Nm com os limites do Torque final definidos como Torque min (Torque mín.) de 15 Nm e Torque max (Torque máx.) de 30 Nm.

2. Quando você toca no ícone do erro de validação próximo ao parâmetro Torque max (Torque máx.), é apresentada uma breve descrição do erro, dizendo que Target torque (Torque-alvo) é maior do que Torque max (Torque máx.) (Torque máx. <= Torque-alvo).

3. Para corrigir o erro, ajuste o valor de Torque max (Torque máx.), de modo que ele seja maior do que Target torque (Torque-alvo), e o ícone de erro desaparecerá.