# Configurazione HTTPS

Per configurare HTTPS sul controller, procedere come segue:

1. Accedere all'interfaccia web del controller. Il browser visualizzerà un messaggio di avviso a causa del certificato autofirmato. Selezionare Avanzate e accettare il rischio per continuare.

2. andare su Impostazioni e selezionare la scheda HTTPS.

3. In Impostazioni HTTPS, selezionare Crea CA CSR.

4. Nella finestra a comparsa, selezionare Crea per creare una richiesta di firma del certificato e selezionare Chiudi al termine del download.

5. Firmare la richiesta di firma del certificato e caricare il certificato CA risultante sul controller.

6. Selezionare Genera certificato server, inserire i nomi alternativi del soggetto (SAN) nel formato specificato e fare clic su Genera.

7. Al termine della generazione, viene visualizzata una finestra pop-up e la sessione si riavvia automaticamente.