# Vybrať nasledujúce identifikačné číslo - 10116

Signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo je možné použiť, keď je úloha vo virtuálnej stanici nakonfigurovaná ako:

- Sekvencia dávkovania

- Uťahovanie zdroja

- Dávka zdroja

  - Metóda Identifikátor čísla

  - Metóda Identifikátor reťazca

Konfigurovateľné funkcie ST Selector Vziať nasledujúci a Vziať predchádzajúci aktivujú vstupné signály Vybrať nasledujúce identifikačné číslo a Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo.

## Sekvencia dávkovania zvolená ako úloha virtuálnej stanice

Ak bol aktivovaný prepínač Voľné poradie, signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo môže vybrať rôzne dávky v rámci zvolenej sekvencie.

Pred výberom dávok je povinné, aby mali priradené identifikačné číslo. Ak dávka nemá priradené identifikačné číslo, signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo ho nemôže vybrať, ani ak je aktivovaný prepínač Voľné poradie.

Aktivuje cyklické opakovanie dávok, ktoré majú nakonfigurované identifikačné číslo.
Ak je identifikačné číslo „Žiadne“, je ho možné vybrať, len ak boli dokončené všetky dávky s nakonfigurovaným identifikačným číslom.

Cyklické opakovanie je možné, ale 0 sa vynechá. Po dokončení dávky sa už dávka nedá vybrať.

Napríklad, v prípade dávok s priradenými identifikačnými číslami 1,2,4,5, beží signál v slučke: 1,2,4,5,1,2,4... pokiaľ dávky nie sú dokončené.

## Uťahovanie zdroja zvolené ako úloha virtuálnej stanice

Signál vyberie nasledujúce identifikačné číslo zo zoznamu uťahovacích programov špecifikovaných v úlohe Uťahovanie zdroja.
Výber prebieha od aktuálne zvoleného identifikačného čísla k nasledujúcemu väčšiemu.

Keď sa vyberie najväčšie identifikačné číslo, signál vyberie 0: po 0 signál vyberie nasledujúce väčšie identifikačné číslo.

Ak je ako identifikačné číslo vybratá 0, nástroj je zamknutý.

Ak bolo identifikačné číslo pridané do zoznamu Uťahovanie zdroja, ale nikdy mu nebol priradený žiadny program uťahovania, pri cyklickom opakovaní zoznamom Uťahovanie zdroja sa vynechá.

Ak je program uťahovania priradený identifikačnému číslu a potom sa odstráni zo zoznamu uťahovacích programov, stále je možné vybrať toto identifikačné číslo. V tomto prípade je nástroj zamknutý, pretože neexistuje konkrétny program uťahovania.

Keď je prepínač Režim voliča nastavený na Potvrdiť, volič nástrčky je potrebné priradiť a nakonfigurovať. Vybrať možno všetky programy uťahovania, ale pred ich spustením sa z voliča nástrčky musí zdvihnúť vhodná nástrčka.

## Dávka zdroja zvolená ako úloha virtuálnej stanice

V Zdroje > Sekvencia dávkovania > Dávka zdroja, keď je metóda identifikátora nastavená na Číslo, signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo vyberie sekvencie zo zoznamu sekvencií, ktorý je zobrazený v úlohe Dávka zdroja.

Cyklické opakovanie je možné prostredníctvom 0. Signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo vyberie iba identifikačné čísla priradené sekvenciám.

Napríklad, ak sú 4 sekvencie k dispozícii s identifikačnými číslami 1,2,4, a 8, signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo iteruje a vyberie 1,2,4,8,0,1,2...

Nedefinované identifikačné čísla sa nevyberú.

V Zdroje > Sekvencia dávkovania> Dávka zdroja, keď je metóda identifikátora nastavená na Reťazec je nutné vybrať sekvenciu prostredníctvom externých zdrojov (ako skener alebo otvorený protokol). Signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo dokáže vybrať dávky v rámci zvolenej sekvencie.

Názov v SoftPLC: SELECT_NEXT_ID_NUMBER

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE