# Restricciones de las herramientas inalámbricas

Cuando se ocupen todas las ranuras Bluetooth (6), las herramientas inalámbricas adicionales emparejadas con el controlador sustituirán a las herramientas emparejadas ya existentes.

La norma de esta sustitución es que se sustituirán primero las herramientas desconectadas, seguidas por las herramientas en línea. Las herramientas vinculadas a la Estación virtual nunca se sustituyen.

Cuando sincronice una herramienta adicional equipada con Bluetooth con un controlador que ya tenga seis herramientas inalámbricas con Bluetooth vinculadas a Estaciones virtuales, asegúrese de quitar una de las herramientas sincronizadas con una de las Estaciones virtuales antes de sincronizar la herramienta adicional. La herramienta que se haya desconectado de la Estación virtual se sustituirá por la nueva herramienta.