# Arbeta med fliken Åtdragning

VARNING

Risk för personskada

En förändring i konfigurationen av åtdragningsprogrammet kan orsaka oväntat moment, rotationsriktning, eller hastighet i systemet (eller systemen) där åtdragningsprogrammet för närvarande är i bruk. Detta kan leda till allvarlig kroppsskada och/eller egendomsskador.

- Kontrollera åtdragningsprogrammets konfigurationer när ett nytt program har lagts till eller efter användning av ändringar i ett befintligt program.

Ändringar av åtdragningsprogram i någon sektion måste verkställas genom klickning på Applicera-knappen i gränssnittets nedre högra hörn. Alternativt kan ändringar ångras genom att klicka på Ångra-knappen på samma plats.

När du navigerar bort från det avsnitt där ändringar har gjorts (med hjälp av knappen Tillbaka, Hem eller Resultat) kommer användaren att presenteras med en varnings popup där ändringarna också kan tillämpas eller ångras. Användaren kan inte fortsätta utan att tillämpa eller ångra ändringar.

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

I åtdragningsprogrammen för POWER FOCUS 8 behövs parametrar ställas in för att utföra åtdragning. Det är obligatoriskt att välja en strategi och antingen Målmoment eller Målvinkel. Andra inställningar är valfria, till exempel Mjukstart, Självgängning, och Momentkompensation. Det är även möjligt att övervaka åtdragningens förlopp genom att lägga till gränser, inom vilka momentet eller vinkeln som muttern vrids, ska hållas.

Åtdragningsförfarandet är indelat i fyra faser: Start, Nergängning, Åtdragning och Stopp.

I detta avsnitt

- Stegkonfigureringsfaser
- Åtdragningsprogram
- Flerstegsprogram
- Konfiguration av åtdragningsprogram – allmänna parametrar