# Werkzeugzustand

Die Integritätsansicht enthält Angaben zur Werkzeugtemperatur.

## Werkzeugtemperatur

Das POWER FOCUS 8 System nimmt eine fortwährende Überwachung der Werkzeugtemperaturen (sowohl Werkzeuge mit Kabel als auch akkubetriebene Werkzeuge) vor. Bei den unterstützten Temperatureinheiten handelt es sich um Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F), wobei Grad Celsius der Standardeinheit entspricht. Wenn die Temperatur des Werkzeugmotors oder der Werkzeugelektronik die Höchsttemperatur überschreitet, wird das Werkzeug verriegelt und eine Warnung (2014) angezeigt. Das Werkzeug wird freigegeben, sobald die Werkzeugtemperatur wieder unter die Temperaturgrenze fällt.

Für den STWrench steht keine Temperaturüberwachung zur Verfügung.

## Überwachung der Werkzeugtemperatur

Über das Werkzeugdisplay oder die Web-GUI können die aktuellen Werkzeugelektronik- und Werkzeugmotortemperaturen abgerufen werden, ergänzt um einen Zeitstempel der Uhrzeit, zu der die Messung erfolgte.

1. Wählen Sie im Startbildschirm die Registerkarte Werkzeug.

2. Sowohl Werkzeugelektronik- als auch Werkzeugmotor-Temperatur werden links unter Integrität aufgeführt.
   Bei Impulsschraubern wird auch die Temperatur der Impulseinheit des Werkzeugs aufgeführt.

3. Wählen Sie die Ansicht Spitzentemperatur aus, um eine Liste der höchsten Temperaturspitzen dieser Komponente aufzurufen.

4. Wählen Sie die Ansicht Echtzeittemperatur aus, um die Temperatur einer Komponente konstant zu überwachen.