# Importando Configurações e Definições do Controlador

1. Na exibição inicial, vá para a aba Controller (Controlado e selecione Export/Import (Exportar/Importar) no painel esquerdo)

2. Vá para a janela Import (Importar) e selecione Import (Importar).

   Uma janela pop-up Information (Informações) confirma se todas as definições de programas de aperto, lotes, acessórios e controladores serão substituídas pelas definições do arquivo importado.
   Entretanto, as definições de rede, PIN, resultados e eventos não serão importadas.

   Selecione Continue (Continuar).

3. Na janela pop-up Import (Importar), selecione Choose File (Escolher Arquivo). Em seguida, selecione o arquivo a ser importado no controlador.

   Ao final do processo de importação, o controlador reinicializará automaticamente.

   Caso o processo de importação seja interrompido antes dele ter iniciado ou o arquivo desaparece, uma mensagem informativa aparece e o controlador deve ser reinicializado para assegurar que esse é um estado válido.
   Um processo de importação interrompido pode ser concluído, se o arquivo existir e não estiver corrompido.

Ao importar configurações e definições do controlador, as configurações e definições existentes serão substituídas pelas configurações e definições importadas do controlador.

As configurações seguintes não são importadas ou desmarcadas:

- Definições da rede do controlador não são importadas.

- Resultados e eventos não são importados.

- Atribuições de licença não são importadas.

- A tarefa atribuída na Estação Virtual está desmarcada.

- "jsonConfigurations.zip" (Multistep Tightening and Loosening programs (Programas de Aperto e Desaperto de Múltiplas Etapas)) não é importado.

- "licenseInformation.zip" (License Information and System Capabilities (Informações da Licença e Capacidades do Sistema)) não é importado.