# Configurer un sélecteur de douilles

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Configurations et sélectionner Sélecteur de douilles sur le panneau gauche. Sélectionner l'icône plus dans le coin supérieur droit de l’écran pour créer une nouvelle configuration.

2. Donner un nom à la configuration.

3. Sélectionner Modifier.

4. Sélectionner Ajouter ou Supprimer pour définir le nombre voulu d’emplacements de douilles, puis sélectionner tous les emplacements qui doivent être actifs (indiqués en bleu).

5. Régler Contrôle sur Externe si la sélection de douilles doit être contrôlée par un système externe.