# Tool Health (Integridade da ferramenta)

O painel Health (Integridade) contém informações sobre a temperatura da ferramenta.

## Temperatura da ferramenta

A temperatura da ferramenta (tanto para ferramentas com fio como a bateria) é controlada continuamente pelo POWER FOCUS 8. As unidades de temperatura compatíveis são graus Celsius (°C) e graus Fahrenheit (°F), sendo que Celsius é a unidade padrão. Quando a temperatura do motor ou a temperatura dos dispositivos eletrônicos da ferramenta excede a temperatura máxima, a ferramenta é bloqueada e é mostrado um alerta (2014). A ferramenta é novamente desbloqueada quando a temperatura da ferramente fica abaixo da temperatura limite.

Tool temperature (Temperatura da ferramenta) não está disponível para STwrench.

## Monitoring Tool Temperature (Monitorando a Temperaturas da Ferramenta)

Usando o display ou por meio da interface da rede, acesse os dispositivos eletrônicos mais recentes da ferramenta e a temperatura do motor da ferramenta medida junto com o carimbo de data/hora de quando a medição foi feita.

1. Na exibição inicial, vá para a aba Tool (Ferramenta).

2. Tanto a temperatura do dispositivo eletrônico da ferramenta e a temperatura do motor da ferramenta estão listadas no painel esquerdo Health (Health).
   Para ferramentas de pulso, também é listada a temperatura da unidade de pulso da ferramenta.

3. Selecionar a visualização da Peak Temperature(Temperatura de pico) para ver uma lista dos picos mais altos de temperatura para o componente.

4. Selecionar a visualização da Real time temperature(Temperatura em tempo real) para monitorar continuamente a temperatura de um componente.