# Parametre uvoľňovania výroby kľúča

Parametre zobrazené v tabuľke sú dostupné v jednej z použitej stratégie STwrench. Existuje niekoľko kombinácii stratégií. Niektoré z parametrov sú dostupné len pre určité stratégie a nemusia byť viditeľné v iných stratégiách.

Pravidlá parametra sú skontrolované automaticky. V prípade výskytu porušenia sa okrem nesprávnych parametrov zobrazí aj indikátor chyby. Vyberte indikátor chyby na zobrazenie ďalších informácií o chybe.

Prepínanie medzi stratégiami môže mať za následok zobrazený indikátor chyby. Znamená to, že je vybraná kombinácia neplatná a je potrebné ju napraviť.

Pre viac informácií o STwrench pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

Parametre v stupni uvoľňovania STwrench
Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Limit uvoľňovania |  | Ak sa tento parameter nastaví na hodnotu vyššiu ako 0, Power Focus skontroluje, či záporný moment prekračujúci túto hodnotu sa aplikuje počas uťahovania. V takom prípade je celkový stav uťahovania označený ako Not OK. Táto funkcia sa spustí, keď kľúč dosiahne Začiatok cyklu (pred spustením uťahovania sa umožní uvoľnenie a neprodukuje výsledky). Táto funkcia sa používa na detekciu nežiaduceho uvoľnenia na konci uťahovania (napríklad, keď sa kľúč odistí od spoja). | 0 Nm