# 수동 모드 트리거

수동 모드는 스위치나 외부 시스템에 의해 활성화될 수 있습니다. 예를 들어(아래 나타남), 작업자 패널에 있는 버튼을 구성해 수동 모드를 활성화할 수 있습니다.

1. 홈 보기에서 구성 탭으로 이동하고, 왼쪽 창에서 작업자 패널을 선택하세요.

2. 작업자 패널의 구성이 없으면 화면 오른쪽 위에 있는 + 아이콘을 선택하세요.

3. 변경하려는 구성 창에서 편집을 선택한 다음 구성할 위치 [A,B,C,D,E,F,G,I]에서 생략 부호(…)를 선택하세요.

4. 구성 요소 창에서, 생략 부호(…) 아이콘을 선택하고, 목록에서 단방향 키 스위치를 선택하세요.

5. 신호 전환 창에서, 생략 부호(…) 아이콘을 선택하고, 목록에서, 수동 모드를 선택하세요. (필요한 경우 화살표 버튼을 사용하여 목록 내에서 탐색)

6. 위치 구성 창을 닫아주세요.

사용자가 수동 모드에 진입하거나 종료에 대한 알림을 설정하려면, 이벤트 4070 및 4071을 각각 구성해야 합니다.