# Résultats enregistrés

Le coffret enregistre un résultat pour chaque serrage ou dévissage effectué. L’IAM de POWER FOCUS 8 peut enregistrer jusqu'à 100 000 résultats.

## Afficher les résultats enregistrés

1. Sur l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Rapports. Résultats est automatiquement sélectionné dans le panneau gauche.

2. Dans la fenêtre Résultats, sélectionner Afficher tous les résultats.
   La liste des résultats affiche les informations suivantes :

   - Date : date et heure du serrage réalisé.

   - Poste de travail virtuel : Poste de travail virtuel utilisé pour le serrage.

   - Programme de serrage : La colonne Programme de serrage affiche le nom du programme de serrage Multistep, ou le nom de la Séquence de lots suivi du nom du Programme de serrage dans la Séquence de lots.

   - Résultat : Résultat couple/angle.

   - Limites : La colonne Limites affiche uniquement des valeurs lorsque l'utilisateur définit le Dispositif de surveillance ou de Restriction des étapes, ou le Dispositif de surveillance ou de Restriction du programme.

     Dispositifs de surveillance des étapes, Restrictions d'étapes, Dispositifs de surveillance de programmes et Restrictions des programmes sont applicables pour Couple final et Angle final.

   - Détails : Détails des résultats de serrage/dévissage.

   - Case à cocher de courbe : En sélectionnant une case à cocher de courbe, le résultat correspondant s’affichera dans la vue des résultats Courbe sync.

Dans la colonne Limites, la valeur minimale/maximale peut être colorée en rouge.
Dans ce cas, la valeur colorée en rouge signifie que l'une des situations suivantes s'est produite :

- La valeur mesurée est inférieure à la valeur minimale fixée dans le programme Multistep.

- La valeur mesurée est supérieure à la valeur maximale fixée dans le Programme de serrage.

## Afficher et lire les courbes de résultats

1. Sur l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Rapports. Résultats est automatiquement sélectionné dans le panneau gauche.

2. Dans la fenêtre Résultats, sélectionner Afficher tous les résultats.
   La liste des résultats s’affiche dans la fenêtre Résultats.

3. Sélectionner le résultat nécessaire.
   La courbe du serrage s’affiche dans la fenêtre Vue Courbe des résultats.

La fenêtre Vue Courbe des résultats affiche, étape par étape, le cycle de serrage.
Lorsque le serrage est NOK, la fenêtre Vue Courbe des résultats affiche le Dispositif de surveillance d’étape ou la Restriction d'étape qui en est la cause.
Sur la courbe, le Dispositif de surveillance ou de Restriction d’étape qui a provoqué le serrage NOK au niveau de l'étape, est coloré en rouge.

Dans le coin supérieur droit de la courbe, utiliser les flèches gauche et droite pour vous déplacer dans les différentes courbes disponibles, pour le résultat de serrage sélectionné.

Les courbes suivantes sont disponibles :

- Couple/Temps

- Couple/Angle

- Angle/Temps

- Vitesse/Temps

- Vitesse/Angle

- Pente/Temps (lorsque le programme de serrage est paramétrable pour réaliser une courbe de pente)

- Pente/Angle (lorsque le programme de serrage est paramétrable pour réaliser une courbe de pente)

- Courant/Temps

- Courant/Angle

Le démarrage de chaque étape d'un programme Multistep est indiqué par une ligne verticale dans la courbe.

Sur la courbe, il est possible de faire un zoom avant et arrière, de déplacer la courbe et de lire les valeurs de l'axe X et de l'axe Y pour un point précis.
Dans le coin inférieur gauche de la courbe, sélectionner (+) pour effectuer un zoom avant, l’icône moins (-) pour effectuer un zoom arrière ou l’icône carré (□) pour rétablir le niveau de zoom par défaut.

Dans la partie inférieure de la fenêtre Vue Courbe des résultats, sélectionner une étape pour ouvrir une fenêtre contextuelle contenant des informations détaillées sur l'étape.

Dans cette section

- Affichage des courbes synchronisées