# Uťahovanie zdroja

Menu uťahovanie zobrazuje zoznam konfigurácie uťahovania zdroja. Na prepojenie samostatných zoznamov s virtuálnou stanicou prejdite na kartu Virtuálna stanica, v ľavej table vyberte príslušnú virtuálnu stanicu a v okne Úloha vyberte Vybrať úlohu. Tam si môžete zvoliť zdroj ako úlohu. Uťahovania zdroja prepája špecifické programy na uťahovanie k číslu identifikátora. Keď je identifikačné číslo odoslané ovládaču (buď externým digitálnym signálom, alebo v prípade použitia voliča nástrčky zdvihnutím príslušnej nástrčky v prepínači) prepojený program bude bežať podľa konfigurácie uťahovanie zdroja. Môže sa spúšťať buď opakovane, alebo ako dávka s veľkosťou dávky nakonfigurovanou buď v zozname uťahovania zdrojov, alebo dynamicky externým systémom.

Zoznamy uťahovania zdrojov môže byť nastavený na režim kontroly alebo potvrdenia.

- V režime Ovládanie externý zdroj vyberie program na uťahovanie vyžiadaním čísla identifikátora. V prípade voliča nástrčky, identifikačné číslo je prepojené na príslušnú nástrčku vo voliči nástrčky a program uťahovania sa vyberie zdvihnutím nástrčky.

- V režime potvrdiť nemôže byť volič nástrčky použitý ako regulujúci zdroj. V tomto režime je identifikačné číslo prepojené na obe, program uťahovania a špecifickú nástrčku (indikované v dodatočnom stĺpci na zozname). Keď je požadované identifikačné číslo (externým signálom), príslušná nástrčka sa dostane do voliča nástrčky a program uťahovania je aktivovaný, keď operátor zdvihne nástrčku (ostatné nástrčky sú deaktivované). Ak nie je špecifikovaná žiadna nástrčka (t.j. nastavená na 0 v stĺpci Nástrčka), program na uťahovanie je aktivovaný priamo a stav nástrčky sa ignoruje.

POWER FOCUS 8 dokáže uložiť až 250 zdrojov.

V tejto sekcii

- Konfigurovanie uťahovania zdroja
- Vlastnosti uťahovanie zdroja