# Étalonnage de l'outil

Étalonnage de l'outil sert à contrôler l'adéquation d'un outil à un transducteur de référence.

La valeur d'étalonnage enregistrée dans la mémoire de l'outil est utilisée pour ajuster la valeur du couple donnée par le transducteur de couple de l'outil. La valeur de couple correcte est ainsi affichée sur le contrôleur. Le coffret affiche la date à laquelle l'outil a été étalonné la dernière fois.

Paramètres d'étalonnage
Champ | Description
--- | ---
Dernier étalonnage | Date et heure de réalisation du dernier étalonnage.
Valeur d’étalonnage | Valeur de couple par rapport à laquelle l'étalonnage doit être effectué.
Date du prochain étalonnage | Date à laquelle le prochain étalonnage de cet outil est nécessaire.

Dans cette section

- Préparation de l'étalonnage
- Étalonner l'outil
- Étalonnage QA
- Étalonner un outil via un STa6000 ou STpad