# Configurazione della rete

POWER FOCUS 8 può essere impostato per l'accesso dal software di Atlas Copco ToolsTalk 2 o da un browser web sulla Local Area Network (LAN). L'accesso può anche essere effettuato direttamente da un PC collegato. Viene usato il protocollo IPv4.

Le seguenti interfacce di rete sono abilitate per impostazione predefinita:

Interfaccia di rete predefinita
Nome | Descrizione
--- | ---
Porta di manutenzione | Interfaccia per il personale di assistenza e manutenzione
Porta PoE 1 | Interfaccia per il collegamento di strumenti aggiuntivi
Porta PoE 2 | Interfaccia per il collegamento di strumenti aggiuntivi

I seguenti servizi sono disponibili sulle interfacce di rete predefinite:

- SSH

- Interfaccia del server web per la configurazione del sistema

- DHCP

- Collegamento degli utensili

- Recuperare i file di esportazione del sistema

- Recuperare i registri dell'adattatore di protocollo

- NTP (utilizzato dagli strumenti)

- Interfacce interne al prodotto

- Interfaccia accessori

In questa sezione

- Configurazione della porta Ethernet fabbrica
- Configurazione del Bluetooth
- Configurazione dei canali
- Configurazione di un client wireless
- Configurazione del controller come access point wireless
- Configurazione del firewall