# Nastavenie synchronizovaného uťahovania (hardvér)

Všimnite si, že konfigurácia softvéru musí byť vykonaná pred dokončením nastavenia hardvéru, aby sa zabránilo možným konfliktom pri konfigurácii.

Synchronizované uťahovanie umožňuje pripojiť niekoľko zariadení POWER FOCUS 8, aby mohli bežať synchronizované uťahovania.

1. Uistite sa, že bol každý ovládač správne nakonfigurovaný (pre viac informácií pozri Konfigurácia synchronizovaného uťahovania).

2. Použite kábel reťazca PF8 na pripojenie portu Com B Referencie synchronizácie do prvého portu Com A Synchronizovaného člena.

3. Použite iný kábel reťazca PF8 na pripojenie prvého portu COM B Člena synchronizácie k druhému portu Com A Člena synchronizácie. Urobte to pri všetkých ďalších ovládačoch.

   Systém synchronizovaného uťahovania môže byť nakonfigurovaný maximálne s 5 členmi synchronizácie.

Ovládače musia byť prepojené s káblom núdzového zastavenia. Pozri Scenáre pripojenia EM Stop.