# ツール構成

ホームビューで、[構成] タブに移動し、左ペインの [ツール構成] を選択して、ツールで使用できるアクセサリ機能を設定します。

ツールのタイプによって、異なる機能が利用可能です。

## ツールのアクセサリ機能の構成

1. [構成] ウィンドウで、[ツールタイプによるフィルター処理] を選択します。次に、該当するツールを選択します。

2. [構成] ウィンドウで [編集] を選択して、関連する機能を設定します。

   仮想ステーションに割り当てられた構成を削除することはできません。

3. 機能ボタン、LED リング、方向スイッチ、ブザー、およびバイブレーターがある場合は、 対応するフィールドの省略記号アイコンを選択して設定します 。
   各フィールドには、特定の機能の番号に対応する番号が表示されます（たとえば、1は機能ボタン、2はLED リング、3は方向スイッチ、4はブザー、5はバイブレーターに対応します）。

4. 可能な場合は、顧客のニーズに応じて、対応するウィンドウで [一般設定]、[開始条件]、および [アクセサリバス] を設定します。

本セクション内

- 機能ボタンの構成
- ツールLEDの構成
- 方向スイッチの構成
- ブザーの構成
- 一般設定
- 開始条件の構成
- アクセサリバスの構成
- 複数トランスデューサーの構成
- オープンエンドの構成