# Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV/Visa PrT-kompensationsvärde: PÅ

## Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV

Fönstret Liveresultat visar slutmoment utan PrT-kompensationsvärde. Eftersom slutmomentet inte innefattar PrT-kompensationsvärdet visas det kursivt.

## Visa PrT-kompensationsvärde: PÅ

Fönstret Liveresultat visar PrT-kompensationsvärde samt kompensationsikon ().

Om det finns flera kompensationsvärden visas värdet för det senaste tillgängliga steget.

Konfigurering av parametrarna Visa slutmoment med PrT-kompensation och Visa PrT-kompensationsvärde påverkar inte:

- Slutmomentvärden som skickas till ToolsNet och ToolsTalk: slutmomentvärden med PrT-kompensation skickas alltid till ToolsNet och ToolsTalk.

- Det slutliga momentvärdet visas tillsammans med historiska resultat.

- Kurvorna baseras på både liveresultat och historiska resultat.

- Värden i meddelanden för Open Protocol.

- Signalerna.

- Protokolladaptrarna.