# コントローラ構成と設定のインポート

1. ホームビューで、[コントローラー]タブに移動し、左側のペインで[エクスポート/インポート]を選択します。

2. [インポート]ウィンドウに移動し、[インポート]を選択します。

   情報ポップアップウィンドウは、締め付けプログラム、バッチ、アクセサリ、およびコントローラのすべての設定が、インポートされたファイルの設定に置き換えられることを確認します。
   ただし、ネットワークの設定、PIN、結果、イベントはインポートされません。

   [続行] を選択します。

3. [インポート]ポップアップウィンドウで、[ファイルの選択]を選択します。次に、コントローラーにインポートするファイルを選択します。

   インポートプロセスの最後に、コントローラーは自動的に再起動します。

   インポートプロセスが開始前に中断された場合、またはファイルが消えた場合は、情報メッセージが表示され、コントローラーを再起動して有効な状態になっていることを確認する必要があります。
   ファイルが存在し、破損していない場合、中断されたインポートプロセスを完了することができます。

コントローラーの構成と設定をインポートすると、既存の構成と設定は、インポートされたコントローラーの構成と設定に置き換えられます。

次の構成はインポートまたは選択解除できません：

- コントローラネットワーク設定がインポートされない。

- 結果とイベントがインポートされない。

- ライセンス割り当てがインポートされない。

- 仮想ステーションに割り当てられたタスクが選択解除されている。

- 「jsonConfigurations.zip」 （マルチステップの締め付けおよび緩めプログラム）がインポートされない。

- 「licenseInformation.zip」 （ライセンス情報とシステム機能）がインポートされない。