# Aktuella resultat

Gå till startsidan och välj Gå resultat för att se resultaten i realtid.

Popup-fönstret Aktuella resultat visar resultat från de olika virtuella stationerna på styrenheten i de övre fyra samt de nedre fyra rutorna. Anledningen till detta är att man kan välja två olika resultatvyer för samma virtuella station som ska visas vid samma tidpunkt.

Välj en resultatpanel så öppnas ett fönster där du kan gå igenom de olika resultatvyerna genom att klicka på pilarna vid resultatfönstrets sidor.

## Resultatvy: Siffror

Första fönstret kommer att visa resultatet i siffror.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

1 | Namn på virtuell station
2 | Felmeddelande om NOK-åtdragning
3 | Åtdragningsmoment resultat
4 | Målmoment
5 | Åtdragningsprogramnamn
6 | Resultatstatus En OK åtdragning är grön. En NOK åtdragning är röd.
7 | Styr-/reglertyp: Moment eller vinkel
8 | Gå till den utökade resultatvyn
9 | Stäng fönstret
10 | Resultat åtdragningsvinkel
11 | Målvinkel
12 | Batchsekvensnamn
13 | Resultat vinkelkompensering

## Resultatvy: Utökade resultat

Markera kvadratikonen (□) i övre högra hörnet av resultatfönstret så visas de utökade resultaten. Den här vyn visar vissa identifierare, till exempel VIN-numret, förbands-ID (om sådant används) och viss tilläggsinformation, till exempel detaljerad status eller förfluten tid.

Vid NOK-resultat visas ett meddelande med en förklaring.

Tryck på Visa detaljer i skärmens övre högra hörn för att se spårningsresultatet i realtid.

## Resultatvy – Resultatrapportörer

Listan visar värdena från resultatrapportörerna.

Om en resultatrapportör har definierats för en programmonitor eller begränsning så rapporteras värdet från den monitorn/begränsningen. Om det inte finns någon resultatrapportör angiven för en programmonitor eller begränsning rapporteras det senast exekverade resultatet.

Utvärderingsordning om flera rapportörer av samma typ är definierade i ett program:

1. Resultatrapportör om programövervakning eller programbegränsning.

2. Resultatrapportör om övervakning eller begränsning av senast utförda steg i huvudvägen.

Värden på den högsta nivån för flerstegsresultat angivna av motsvarande resultatrapportör:

- Slutvinkel angiven av resultatrapportörens slutvinkel

- Slutmoment angivet av resultatrapportörens slutmoment

- Ström angiven av rapportörens ström

Stegresultatet som genererade ett NOK-resultat visas med ett rött fält.

Välj de olika resultatrapporterna för att se mer information.

## Resultatvy: Spårningskurva

Med resultatvyn spåra, kan man lära sig bättre hur åtdragningen beter sig, för att göra justeringar i åtdragningsprogrammet. Beroende på åtdragningsstrategin kommer spårningen att visa olika åtdragningsparametrar. Använd pilarna i spårningskurvans övre högra hörn för att visa de olika kurvorna för åtdragningsresultatet.

Följande spårningskurvor finns:

- Moment/Tid

- Moment/Vinkel

- Vinkel/Tid

- Varvtal/Tid

- Varvtal/Vinkel

- Lutning/Tid (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Lutning/vinkel (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Aktuell/Tid

- Aktuell/Vinkel

På spårningskurvan kan du zooma in/ut, flytta spårningskurvan samt läsa x-axeln och y-axelns värden på en specifik punkt.
Gå till nedre vänstra hörnet av spårningskurvan och välj plus-ikonen (+) för att zooma in, minus-ikonen (-) för att zooma ut, eller kvadratikonen (□) för att återställa zoomningen till standardvyn.

## Resultatvy – Högt-Lågt resultat

Resultatvyn visar om resultatet är högt, lågt eller inom fastställda gränsvärden.

Den grafiska displayen visar om åtdragningsresultatet är för högt eller för lågt i förhållande till de givna gränsvärdena för åtdragningsprogrammet.

Figuren till vänster visar momentvärdena. Figuren till höger visar vinkelvärdena.

Om resultatet är OK visas den i grönt, och om resultatet är NOK visas den i rött.

## Resultatvy – Identifieringssträngar

Den här resultatvyn visar identifieringssträngar som inkluderats i en flerfaldig streckkodsskanning.

## Resultatvy: Batchsekvensresultat

Detta resultat visar status för olika batcher i en batchsekvens(Batch/Översikt) och information om åtdragningarna i varje batch (Räkning/Översikt). Resultaten gäller den valda batchsekvensen.

Vid NOK-resultat visas ett meddelande med en förklaring.

Rutorna symboliserar varje batch i en batchsekvens. Den markerade batchen har en blå bakgrund. En batch som innehåller en NOK-åtdragning har röd ram och en diagonal röd linje.

Cirklarna symboliserar varje åtdragning i varje batch. NOK-åtdragningar har en röd ram och en röd diagonal linje.

I detta avsnitt

- Visa protokollstatus
- Översiktsmatris över virtuella stationer