# Exportar Ajustes y configuraciones

1. En la vista de inicio, vaya a la pestaña Controlador y seleccione Exportar/importar en el panel izquierdo.

2. Vaya a la ventana Exportar, seleccione el icono de los puntos suspensivos y Ajustes y configuraciones en la ventana emergente.

3. En la ventana Exportar, seleccione Exportar.
   Al final del proceso de exportación, una ventana emergente de exportación confirma que el proceso se ha completado.
   Se descarga automáticamente un archivo PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz.

Esta opción de exportación solo exporta configuraciones y ajustes de controlador.
Los datos exportados se almacenan en un archivo comprimido identificado con el nombre IAM y la fecha y la hora de exportación.
Los datos en el archivo incluyen todas las configuraciones y ajustes del controlador, de forma que el archivo exportado se pueda importar para configurar otro controlador con una la misma versión o con otra más reciente.
Los datos exportados incluyen información sobre el IAM y el controlador, así como programas de apriete y afloje Multistep preformateados para utilizar con la solución MID2500.