# Configurer l’unité de couple affichée

Choisir l'unité à utiliser pour les valeurs de couple et les résultats. Les résultats de couple s'affichent dans l'unité choisie à la fois après l'exécution d'un serrage et lorsqu'ils sont enregistrés dans la liste des résultats.

Pour changer l'unité de couple utilisée dans l'IGU du coffret :

1. Sur l’écran d'accueil, aller sur l’onglet Réglages, sélectionner Préférences sur le panneau gauche et accéder à la fenêtre Unités de couple).

2. Sélectionner l’icône trois points située à côté du nom de l’unité en cours d'utilisation.

3. Choisir une unité dans la liste.

   Le changement d'unité de couple prend effet immédiatement.

   Unités de couple disponibles
   Unité | Description
   --- | ---
   cNm | centinewton mètre
   dNm | décinewton mètre
   Nm | newton mètre
   kNm | kilonewton mètre
   in·lbf | pouce-livre force
   ft·lbf | pied-livre force
   in·ozf | pouce once-force
   ft·ozf | pied once-force
   gf·cm | gramme-force centimètre
   kgf·cm | kilogramme-force centimètre
   kgf·m | kilogramme-force mètre