# Exportado Definições e Configurações

1. Na exibição inicial, vá para a aba Controller (Controlador) e selecione Export/Import (Exportar/Importar) no painel esquerdo.

2. Vá para a janela Export (Exportar), selecione o ícone ellipsis (Elipse) e depois Settings and configurations (Definições e configurações) na janela pop-up.

3. Na janela Export (Exportar), selecione Export (Exportar).
   Ao final do processo de exportação, uma janela pop-up de exportação confirma que a exportação foi concluída.
   Um arquivo PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz é automaticamente baixado.

Essa opção de exportação exporta somente configurações e definições do controlador.
Os dados exportados são armazenados em um arquivo compactado identificado com o nome do IAM e a data e a hora da exportação.
Os dados no arquivo incluem todas as configurações e definições do controlador, de modo que o arquivo de exportação pode ser importado e instalado em outro controlador com a mesma versão ou uma mais recente.
Os dados exportados englobam informações sobre o IAM, o controlador e programas de aperto e desaperto de múltiplas etapas pré-formatados a serem usados com a solução MID2500.