# Notstopp des Zyklus - 202

Zeigt an, dass die letzte Verschraubung oder das letzte Lösen durch einen Not-Stopp unterbrochen wurde.

Name in SoftSPS: CYCLE_EMERGENCY_STOPPED

Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | --- | ---
Status | Boolesche Instanz | 1 | 1

## Geräte

- Feldbus: TRUE

- Leuchtbox: TRUE

- Interne E/A: TRUE

- Bedienpult: TRUE

- Werkzeugfunktionen: FALSE

- ST-Selektor: FALSE

- Signalsäule: TRUE

- TLS-Tag: FALSE

- E/A-Erweiterung: TRUE