# 导出/导入

在控制器选项卡上，导出/导入窗格允许执行以下操作：导出、导入和自动备份。

使用导出窗口导出控制器配置、设置、结果、事件和工具日志，这些日志可以与 Atlas Copco 服务人员共享，以解决工具问题。

使用导入窗口导入控制器配置和设置。

同一时间只能有一个活动的导出或导入过程。任何试图在正在进行的导出或导入过程中启动新导出或导入过程的尝试都将被拒绝。

使用自动备份窗口生成备份文件。

可以通过以下设备之一导出或导入数据：

- USB 闪存盘（已经格式化并有一个分区为 Linux 工作：可能的格式有 FAT 或 NTFS 等）

- Web GUI

- ToolsTalk 2

在导出或导入过程中，进度条会通知正在进行导出或导入过程。执行导出或导入的时间取决于导入或导出的结果、事件和日志文件的数量。

## 在控制器间导出/导入

控制器可能有不同功能的不同 IAM 类型。
控制器可以导出适用于当前类型 IAM 模式的所有配置。

控制器无法导入从不同类型 IAM 模式中导出的文件。这同样适用于使用 ToolsTalk 2 的情况。

此部分内容

- 导出所有控制器信息
- 导出设置和配置
- 导出来自已连接工具的日志
- 导出结果
- 导出"系统日志和信息"
- 导入控制器配置和设置
- 自动备份