# WLAN e Bluetooth per gli utensili wireless

Il controller POWER FOCUS 8 è dotato di un modulo radio che supporta il Bluetooth ed è in grado creare una rete WLAN fungendo da access point.

In modalità AP Wireless, è possibile selezionare solo un canale. Abilitando la modalità AP wireless e client wireless, questo unico canale sarà comune per entrambe le modalità.

È possibile usare gli utensili collegati come client, access point per altri dispositivi o entrambe le soluzioni.

POWER FOCUS 8 supporta venticinque utensili collegati in modalità access point e sei utensili collegati in modalità Bluetooth.

In questa sezione

- Configurazione di un client wireless
- Configurazione del controller come access point wireless
- Modalità di accoppiamento per utensili wireless e STwrench
- Requisiti Bluetooth
- Restrizioni degli utensili wireless
- Abbinare uno strumento wireless a un controller
- Limitazioni utensili IxB
- Collegamento degli utensili BCP/BCV-RE