# 식별자 문자열 조합

매칭을 위해 사용되는 식별자 문자열은 공장 관리 시스템으로부터 최대 네 개의 문자열의 조합이거나 또는 하나의 문자열로 구성되어야 하는 최대 네 개의 스캐너 입력 조합입니다.

추가 및 삭제 버튼은 얼마나 많은 문자열이 결합되었는지를 관리합니다. 다음과 같은 매개변수를 사용할 수 있습니다.

식별자 문자열 조합을 위한 매개변수
매개변수 | 설명
--- | ---
이름 | 문자열에는 이름이 제공되어야 합니다.
길이 | 문자열 길이를 알아야 하고 입력해야 합니다. 이는 정확한 문자열 식별자를 조합하는 데 중요합니다.
주요 위치 | 매칭에 사용되는 결합된 문자열에서 쉼표로 구분되는 위치 또는 범위(하이픈으로 구분).
저장된 위치 | 결과에 저장될 문자열의 쉼표로 구분되는 위치 또는 범위.

두 개 이상의 식별자 문자열이 사용된 경우 수행할 단계:

1. 추가 버튼을 선택하여 표에 새 입력을 만드세요.

2. 문자열에 이름을 붙입니다.

3. 문자열 길이를 입력하세요.

4. 추가되는 모든 문자열에 1-3단계를 반복하세요. 최대 4개의 문자열을 조합할 수 있습니다.

각 행에서 시작-끝 매개변수는 매칭 프로세스의 다음 단계에서 사용되는 조합된 문자열 식별자에서 개별적인 문자열 위치를 정의합니다.

식별자 문자열을 입력으로 사용하여 작업 선택 프로세스 수행:

1. 문자열에서 활성화할 위치를 정의하세요.

2. 식별자 문자열에서 어떤 위치가 매칭에 사용될지 규정하기 위해 주요 위치를 입력하세요. 위치들은 쉼표, 또는 범위로 구분되어야 합니다.