# Exportovanie denníkov z pripojených nástrojov

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Ovládač a v ľavej table vyberte Export/Import.

2. Prejdite do okna Export vyberte ikonu tri bodky a potom v kontextovom okne vyberte Denníky z pripojených nástrojov.

3. V okne Export vyberte Exportovať.
   Na konci procesu exportu kontextové okno exportu potvrdí, že export je dokončený.
   Automaticky sa stiahne súbor PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz.

Export denníkov nástroja umožňuje servisnému technikovi zdieľať údaje denníkov nástroja s personálom Atlas Copco pre riešenie problémov s nástrojmi.

Táto možnosť exportu denníka nástroja je k dispozícii pre pripojené nástroje STB, SRB, TBP/TBP-S a QST-M.

Na export denníkov nástroja musí byť nástroj pripojený k ovládaču. Nie je nutné, aby bol nástroj priradený virtuálnej stanici.

Pre nástroje STB, SRB, TBP/TBP-S

Všetky údaje zahrnuté v exporte denníkov nástroja sa uložia do súboru „PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz“, ktorý obsahuje nasledujúce súbory a adresáre:

- "atlas_tool_i.zip": Všetky dostupné výsledky.

  Pre každý pripojený nástroj sa vytvorí jednotlivý súbor. Formát pre súbory denníkov nástroja je „tool-<tool type>-<tool serial number>.log“.

Pre nástroje IxB Connect

- Všetky údaje, ktoré obsahuje export denníka nástroja, sú uložené v súbore „pfconnecttool/<Serial number>/PFSyncExport_<Date>T<Time>.tar.gz“, ktorý treba tiež dešifrovať.

Funkcia exportu denníka nie je dostupná pre nástroje IxB Connect cez Bluetooth. V prípade Bluetooth treba denníky načítať z každého nástroja samostatne cez sieťové alebo servisné rozhranie.

- "ExportInfo.txt": Textový dokument obsahujúci informácie o IAM, ovládači a pripojených nástrojoch.