# Aktualizácia softvéru ovládača cez webové rozhranie GUI

1. Prístup k webovému GUI pripojením počítača pomocou priameho ethernetového kábla (RJ45) k portu služby Ethernet. K ovládaču sa môžete dostať s IP adresou z webového prehliadača.

2. V zobrazení Domov webového GUI prejdite na kartu Ovládač, v ľavej table vyberte Softvér a potom prejdite do okna Aktualizácie softvéru a vyberte Prehľadávať.

3. Prehľadajte a vyberte súbor .zip so softvérom a podľa pokynov dokončite inštaláciu.

Po inovácii na novú verziu softvéru alebo prechode na staršiu verziu z novej verzie softvéru manuálne reštartujte pre synchronizované uťahovanie všetky ovládače Člen synchronizácie.

Ak sa aplikácia ovládača opakovane nespustí, ovládač sa spustí v záchrannom režime. V záchrannom režime je možné nainštalovať nový firmvér. Záchranný obraz je distribuovaný s aktualizáciou softvéru a môže byť aktualizovaný, ak existuje novší záchranný obraz.

Počas aktualizácie záchranného obrazu nevypínajte systém. Pri spustení aktualizácie sa systém reštartuje.