# Interfaccia grafica multistep

Mentre i programmi di serraggio multifase si possono selezionare dal display del controller, i programmi di editing si possono eseguire solo nella GUI web.

I programmi di serraggio e multistep che appaiono oscurati indicano che si tratta di programmi globali distribuiti da ToolsTalk. Questi programmi non possono essere modificati tramite la GUI del controllore. I programmi globali possono essere modificati solo attraverso ToolsTalk. Fare riferimento alla documentazione per l'utente ToolsTalk per ulteriori informazioni.

L'interfaccia per i programmi multifase si può suddividere in tre aree principali.

In alto si trova un menù a tendina contenente le proprietà del programma di serraggio multifase. Qui è possibile inserire proprietà generali quali nome del programma, monitoraggio generale del programma e convalida.

A destra si trovano quattro schede contenenti fasi, monitoraggi, limitazioni e reporter da utilizzare per costruire il programma multistep. Per utilizzare uno degli elementi, fare clic sulla scheda appropriata e trascinare l'elemento nella lista nell'area di serraggio. A seconda della funzione, rilasciare l'elemento tra l'inizio e la fine del programma (per le fasi) o sopra una fase particolare (per i monitoraggi e le limitazioni).

L'area principale dell'interfaccia è composta dall'area di serraggio. Quest'area comprende tutte le fasi del programma di serraggio. Utilizzare la rotellina del mouse per ingrandire e ridurre l'area di serraggio.

In basso a sinistra della schermata è presente il pulsante Copia programma di serraggio e il pulsante Elimina programma di serraggio.